|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PLANILHA DE COMPOSIÇÕES** | | | | | **Percentual de desconto proposto** | |  |
|  | **CODIGO SINAPI** | **DESCRIÇÃO** | **UND** | **COEF** | **PREÇO UNIT** | **CUSTO TOTAL** | **VALOR UNIT COM DESCONTO DA EMPRESA APLICADO** |
| **REVE** | **87531** | **Emboço, para recebimento de cerâmica, em argamassa traço 1:2:8, Preparo mecânico com betoneira 400L, aplicado manualmente em faces internas de paredes, para ambiente com área entre 5m2 E 10m2, espessura de 20mm, com execução de taliscas. AF\_06/2014** | **m2** |  |  |  | **R$ -** |
| Composição | 88309 | Pedreiro com encargos complementares | H | 0,43 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ |
| Composição | 88316 | Servente com encargos complementares | H | 0,158 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ |
| Insumo | 370 | Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) | M3 | 0,13 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ |
| Insumo | 1106 | Cal hidratada ch-i para argamassas | KG | 3,87 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ |
| Insumo | 1379 | Cimento portland composto cp II-32 | KG | 3,71 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ |
| Composição | 88377 | Operador de betoneira estacionária/misturador com encargos complementares | H | 0,1 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ |
| Composição | 88830 | Betoneira capacidade nominal de 400l, capacidade de mistura 280l, motor elétrico trifásico potência de 2 cv, sem carregador - chp diurno. Af 10/2014 | CHP | 0,02 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ |
| Composição | 88831 | Betoneira capacidade nominal de 400l, capacidade de mistura 280l, motor elétrico trifásico potência de 2 cv, sem carregador - chi diurno. Af 10/2014 | CHI | 0,07 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ |

**ANEXO V**

**PLANILHA DE COMPOSIÇÕES**